**编码器及接口**

### **技术参数及采购数量**

**1.海德汉编码器（HEIDENHAIN），采购数量：2个**

型号：增量式 RON905

接口：~11µApp

信号周期数/圈：36000

系统精度：±0.4"

机械允许转速：≤100 rpm

**2.接口EXE101，采购数量：2个**

EXE101：5-fold,100kHz

**3.EXE102，采购数量：2个**

EXE102:100-fold，20kHz

**4.EXE602E，采购数量：2个**

**注：上述编码器及接口要求配套原装电缆。**